Łabowa, dnia 28 września 2020r.

Znak sprawy: GPL.271.2.7.2020

Zamawiający:

**GMINA ŁABOWA**

adres : **33 - 336 ŁABOWA 38**

internet: [www.labowa.pl](http://www.labowa.pl/) e-mail: [gmina@labowa.pl](mailto:gmina@labowa.pl)

tel. / 018 / 4142450 faks: /018 / 4142451

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi**

### **realizowanego z programu**

### ****"Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2020****

**WYJASNIENIE TREŚCI I MODYFIKACJA**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w oparciu o art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz. U. 2019.1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na postawione pytania w skierowanych do niego wnioskach o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. W terminie składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęły n/w wnioski:

**Wniosek 1**

*„ Gmina Łabowa*

*Dotyczy: Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi* ***realizowanego z programu "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2020***

*Czy wykonawca w ramach udzielonej gwarancji na nawierzchnie, ma również ująć w wycenie usługi pielęgnacji i konserwacji sztucznej nawierzchni przez cały okres gwarancji?*

*Proszę o wyjaśnienie, na jakim etapie będą wymagane dokumenty na nawierzchnie? Przed podpisaniem umowy czy przed wbudowaniem?*

*Proszę o wyjaśnianie: bramki do piłki ręcznej 3\*2 m maja być aluminiowe czy stalowe? Należy wycenić bramki 3\*2 m do piłki ręcznej i bramki do piłki nożnej 5\*2 m?*

*Czy należy wycenić kosze na śmieci? Ile sztuk?*

*Sztuczna trawa ma być w kolorze zielonym? Proszę podać kolory linii boisk do piłki ręcznej nożnej, koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego.*

*Proszę podanie środków przeznaczonych na te inwestycje.”*

Odpowiedź pytanie 1:

Tak. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji na nawierzchnie, ma również ująć w wycenie usługi pielęgnacji i konserwacji sztucznej nawierzchni przez cały okres gwarancji- 1 raz w roku.

Odpowiedź pytanie 2:

Dokumenty określające nawierzchnie maja być przedstawione Zamawiającemu przed jej wbudowaniem.

Odpowiedź pytanie 3:

W dokumentacji projektowej i przedmiarze robót określono bramki metalowo - drewniane. Rozmiary bramek: do piłki ręcznej 3\*2 m, do piłki nożnej 5\*2 m

Odpowiedź pytanie 4:

W ofercie należy wycenić montaż 8 kpl. nowych koszy określonych w dokumentacji. Miejsce montażu przy projektowanych trybunach (zgodnie z uzupełnieniem).

Odpowiedź pytanie 5:

Nawierzchnia ze sztucznej trawy ma być w kolorze zielonym, natomiast kolory linii będą ustalane w konsultacji z projektantem i Zamawiającymi przed ich malowaniem.

Odpowiedź pytanie 6:

Zamawiający na realizację zadania zabezpieczył środki w wysokości 723 200zl

**Wniosek 2**

*„Proszę o wyjaśnienia:*

*1. w projekcie -str. 40 dokumentu pdf-jest informacja następująca:*

*projektowane chodniki przy boisku 401,26m2*

*proj. chodnik przyszkolny 81,5m2*

*proj. pochylnia wraz ze schodami 29m2*

*razem 511, 76m2*

*Tymczasem w przedmiarze robót są powierzchnie:*

*poz. 2.2.7-304,1m2 (opaska boiska)*

*poz. 161,34m2 (chodniki)*

*brak prac związanych z wykonaniem pochylni*

*Proszę o doprecyzowanie, które metraże są właściwe dla poszczególnych elementów, a także czy należy wykonać pochylnię. (Na planie str. 44 dokumentu pdf jest informacja, że pochylnia jest objęta osobnym postępowaniem, a w zakresie prac wskazanym w SIWZ i projekcie umowy-również nie ma elementu: wykonanie pochylni) Jeśli należy wykonać pochylnię proszę o doprecyzowanie z czego ma być wykonana, łączny metraż powierzchni. Z czego mają być wykonane pochwyty (stal ocynkowana plus lakier, stal nierdzewna? fi rur, układ poręczy ? rozstaw tralek itd. łączna długość poręczy)-udostępniony rysunek pochylni nie wyjaśnia tych kwestii.*

*2. Czy należy zamontować kosze na śmieci? Jaką ilość? Brak pozycji w przedmiarze.*

Odpowiedź pytanie 1:

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie. Wykonanie pochylni wchodzi w zakres zamówienia. W załączonym przedmiarze robót określono dane dla montażu pochylni, poszerzenia chodników i montażu koszy na śmieci.

Odpowiedź pytanie 2:

W ofercie należy wycenić montaż 8 kpl. nowych koszy określonych w dokumentacji.

Miejsce montażu przy projektowanych trybunach (zgodnie z uzupełnieniem).

**Wniosek 3**

## *„Dotyczy: GPL.271.2.7.2020 Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi*

***Pytanie 1***

*Prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy syntetycznej fibrylowanej wykorzystywanej na boiskach wielofunkcyjnych przystosowanej dla dyscyplin sportowych tj.: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, tenis. Pragniemy zauważyć, że najbardziej popularnym rodzajem trawy stosowanej na boiskach wielofunkcyjnych są trawy fibrylowane. Proponowana przez nas trawa ma lepsze parametry odbicia piłki oraz jest lepsza jakościowo, czego potwierdzeniem jest certyfikat ITF. Proponowana przez nas nawierzchnia posiada poniższe parametry:*

*Rodzaj włókna- fibrylowana 100% PE*

*Wysokość włókna min.15mm*

*Ilość pęczków- min. 44.000*

*Ilość włókien: 88.000*

*Dtex: 6.600*

*Grubość włókna min.65um*

*Zasyp wg wytycznych producenta trawy: piasek kwarcowy.*

*Trawa ta posiada niżej wymienione dokumenty potwierdzające jej minimalne parametry:*

*- dokument potwierdzający zgodność parametrów nawierzchni z normą EN 15330-1*

*- karta techniczna*

*- atest PZH*

*- Certyfikat ITF kategorii min.”4”*

*- deklaracja zgodności (dokument odbiorowy)*

*- autoryzacja producenta*

*W związku z powyższym proszę o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o wyżej wymienionych parametrach i dokumentach.”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania trawy syntetycznej fibrylowanej. Zamawiający modyfikuje parametry sztucznej trawy jak określono poniżej.

**Wniosek 4**

„Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

*Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi realizowanego z programu "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2020.*

GPL.271.2.7.2020

*Poniżej wnioski i pytania dotyczące ww. postępowania.*

*1.*

*Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie.*

*Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet zamawiającego.*

*2.*

*Umowa w §6 ust 2. a), b) opisuje kary umowne i w nich są zapisy z określeniem „opóźnienie", „opóźnienia".*

*Wnosimy o zmianę zapisu poprzez zastąpienie słów „opóźnienie" na „zwłokę" a „opóźnienia" na „zwłoki".*

*Zmiana ta spowoduje czytelną ocenę odpowiedzialności wykonawcy za niedotrzymanie terminów.*

*3.*

*W związku z brakiem niezbędnych zapisów w umowie w §12 ust 2. dotyczących możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie zapisu o treści:*

***W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią.***

*Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.*

*Zapisy umowy nie przewidują zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią.*

*Dotyczy to szczególnie nawierzchni pu, do instalacji której wymagane są rygorystyczne warunki atmosferyczne.*

*Stwierdzamy, że w przypadku braku zapisów, o których wprowadzenie wnosimy zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża, mokre podłoże, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.*

*Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji.*

*Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.*

*Zamawiający w poprzednich postępowaniach nie uwzględnił analogicznego naszego wniosku jednak zwracamy uwagę, że przedmiotowe zadanie będzie realizowane w okresie kiedy warunki atmosferyczne są bardzo ryzykowne dlatego konieczne jest wprowadzenie ww. wnioskowanego zapisu.*

*Należy obiektywnie stwierdzić, że jedynym sposobem zabezpieczenia przedmiotowego boiska przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi byłoby postawienie specjalnego obiektu jak np. hali, namiotu ale w przypadku przedmiotowej lokalizacji występują obiekty kolizyjne, które uniemożliwiają tego typu zabezpieczenie, co powoduje, że nie występuje racjonalne rozwiązania techniczne, które mógłby wykorzystać wykonawca.*

*W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie zapisu jak na wstępie lub potwierdzenie.*

*4.*

*Projekt podaje wymagania dla trawy sztucznej w oparciu o konkretny produkt, co uniemożliwia konkurencję w zakresie produktów.*

*W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie trawy sztucznej o specyfikacji:*

*WŁÓKNO: PE monofil*

*Włókna wys. 20 mm*

*Skład włókna 100% PE*

*Rodzaj włókna monofil*

*Dtex 11.000*

*Grubość włókna 230 µm*

*Ciężar włókna 1.092 g/m2*

*Ilość pęczków 20.997 szt/m²*

*Ilość końców 335.952 szt/m²*

*Ciężar całkowity 2.212 g/m²*

*posiadającą:*

*- deklarację zgodności z norma EN 15330*

*- wynik z badań laboratoryjnych*

*- atest higieniczny PZH*

*- kartę techniczną*

*5.*

*Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?*

*Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.*

*6.*

*Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.*

*7.*

*Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.*

*8.*

*Czy podbudowę może wykonać z kruszywa dolomitowego?*

*9.*

*Zamawiany system nawierzchni pu jest przepuszczalny dla wody ale zamówienia nie obejmuje drenażu lecz tylko odwodnienie liniowe.*

*Informujemy, że większość wody z opadów atmosferycznych będzie przenikała przez system nawierzchni do gruntu a nie spłynie do odwodnienia liniowego.*

*W związku z tym, że projekt nie przewiduje drenażu dla boiska, proszę o potwierdzenie, że grunt jest chłonny i woda z opadów atmosferycznych nie będzie zalegała w podbudowie.*

*10.*

*SIWZ przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe a mimo to Zamawiający wymaga do umowy kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową.*

*Należy obiektywnie stwierdzić, że do rozliczenia przedmiotowego zadania wystarczy kosztorys ofertowy wykonany metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z zasadami kosztorysowania robót budowlanych.*

*W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie kosztorysu ofertowego wykonanego metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z zasadami kosztorysowania robót budowlanych.*

*11.*

*SIWZ podaje wymagania dot. kierownika budowy oraz kierownika robót dotyczące posiadanych uprawnień z klauzulą:*

*bez ograniczeń*

*Należy obiektywnie stwierdzić, że do realizacji przedmiotowej roboty budowlanej nie ma konieczności zatrudniania kierownika budowy i robót ze stosownymi uprawnieniami bez ograniczeń.*

*Informujemy, że analogiczne zamówienia realizowane są z kierownikiem budowy posiadającego uprawnienia nie posiadające klauzuli „bez ograniczeń".*

*W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie kierownika budowy i robót posiadającego bez klauzuli „bez ograniczeń".*

Odpowiedź pytanie 1:

Zamawiający udzielił odpowiedzi jak we wniosku 1 odpowiedź 6.

Odpowiedź pytanie 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w umowie tj. w §6 ust 2. a), b).

Odpowiedź pytanie 3:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów dot. warunków zmiany umowy.

Odpowiedź pytanie 4:

Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie parametrów sztucznej trawy.

Odpowiedź pytanie 5:

W strefie planowanych do realizacji robót nie przebiegają sieci, nie wystąpią kolizje.

Odpowiedź pytanie 6:

Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową opracowaną na potrzeby realizacji zadania.

Odpowiedź pytanie 7:

Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienia, które zachowują ważność w terminem realizacji zadania.

Odpowiedź pytanie 8:

Można zastosować podbudowę z kruszywa dolomitowego pod warunkiem utrzymania sztywności podbudowy i przepuszczalności warstw.

Odpowiedź pytanie 9:

Zamawiający informuje, że opracowana dokumentacja projektowa zawiera opis drenażu boiska- odprowadzenie wód opadowych do drenażu z odprowadzeniem do zbiornika.

Odpowiedź pytanie 10:

Zamawiający wymaga do umowy kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową.

Tak opracowane kosztorysy będą podstawą do rozliczania ewentualnych dodatkowych robót budowlanych oraz są niezbędne do przyszłych rozliczeń z instytucją współfinansującą zamówienie.

Odpowiedź pytanie 11:

Zamawiający zgodnie z zapisami w SIWZ dot. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. osób, które będą pełnić funkcję kierownika budowy/robót dopuszcza posiadanie przez te osoby odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów ( które nie posiadają klauzuli bez ograniczeń).

**Wniosek 5**

*„* ***Dotyczy: Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi realizowanego z programu "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2020.***

*Zamawiający określa parametry trawy syntetycznej oraz wymagane do niej dokumenty w sposób bardzo rygorystyczny wskazujący na jednego konkretnego producenta.*

*Powyższe powoduje, że Zamawiający ogranicza zasady uczciwej konkurencji, a jak wynika z dyrektyw unijnych Zamawiający powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych.*

*Nadmieniamy, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy. Zaś, ust. 3 art. 7 ustawy Pzp zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, co w konsekwencji nakłada na zamawiającego obowiązek prowadzenia postępowania w sposób zapewniający prawidłowe stosowanie przepisów ustawy Pzp. Udzielenie zamówienia publicznego, w którym opis przedmiotu zamówienia został określony w sposób utrudniający uczciwą konkurencję jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Nieuwzględnienie zmian może narazić Zamawiającego na konsekwencje będące wynikiem kontroli odpowiednich organów.*

*Na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z roku 2004 z późniejszymi zmianami), w niniejszym postępowaniu, informujemy o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego tj.* ***nie stosowaniu się przez Zamawiającego do obowiązujących przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych****. W związku z tym wnosimy o zmianę parametrów nawierzchni ze sztucznej trawy, dopuszczając do udziału w postępowaniu przetargowym wyroby więcej niż jednego producenta nawierzchni syntetycznych, a nie nawierzchni produkowanej wyłącznie przez jedną firmę. Takie działanie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który ogranicza dostępność tego produktu lub zawyża ceny działając na szkodę Zamawiającego.*

***Prosimy o zmianę poniższych parametrów / wymaganych dokumentów:***

***1. Zniesienie wymogu dostarczenia aprobaty lub rekomendacji ITB.***

*Informujemy, iż nie wydaje się aprobaty technicznej ITB dla nawierzchni sportowej, natomiast rekomendacja techniczna ITB jest dokumentem dobrowolnym, udzielanym dla wyrobów nie podlegających art.9, ust.1 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.Nr 92/2004, poz.881). Ponadto, od 2017 roku uzyskanie tych dokumentów jest niemożliwe - nie wydaje się już takich dokumentów. Podkreślamy również, że aprobata ITB miała na celu potwierdzenie zgodności materiału z europejską normą. Deklaracja zgodności z normą EN 15330-1:2013 jest więc dokumentem nadrzędnym nad aprobatą ITB (której, ponownie podkreślam, już nie da się uzyskać*

***2. Zniesienie dostarczenia dokumentu potwierdzającego zgodność parametrów oferowanej nawierzchni z polską normą PN-EN 14877***

*Informujemy, że norma PN-EN 14877 odnosi się do nawierzchni poliuretanowych. Najnowszą europejską normą dotyczącą sztucznej trawy jest EN 15330-1:2013.*

***3. Dopuszczenie sztucznych traw o gęstości 300 000 włókien/m2.***

*Informujemy, że standardową gęstością sztucznych traw wielofunkcyjnych o włóknie monofilowym jest ok. 300 000 włókien/m2. Nie ma sztucznych traw z włóknem monofilowym prostym o gęstości ponad 600 000 włókien/m2. Taka gęstość jest charakterystyczna dla traw hokejowych, które posiadają inny typ włókna (włókno monofilowe teksturowane). Tak duża gęstość trawy również zwiększa amortyzację, przez co niemożliwa będzie gra w tenisa ziemnego czy koszykówkę ponieważ piłka nie będzie się odbijać, a osiadać na włóknach trawy. Boisko wielofunkcyjne nie będzie więc spełniać swojej funkcji.*

***4. Zniesienie wymaganego parametru ilości pęczków/m2***

*Zgodnie z wyrokiem KIO o sygnaturze: 1699/15: „ilość włókien w pęczku oraz ilość pęczków jest parametrem wtórnym w stosunku do ilości włókien na metr kwadratowy.” Wyznacznikiem gęstości trawy jest więc ilość włókien, a nie ilość pęczków czy ściegów, które są bez znaczenia i nie ma wpływu na jakość trawy. Parametry takie jak ilość pęczków oraz ściegów są wymagane tylko i wyłącznie w celu zawężenia konkurencji. Parametrem nadrzędnym i najważniejszym w stosunku do wymienionych jest ilość włókien/m2.*

*Ponownie podkreślamy, że w opisie przedmiotu zamówienia* ***Zamawiający wskazuje konkretny produkt jednego producenta****. Zamawiający wprowadzając takie zapisy do wyżej wymienionego przetargu z góry zakłada jaki producent trawy i jaka firma ma być wykonawcą tego zadania. Zamawiający nie ma obowiązku uwzględniać wszystkich nawierzchni występujących na rynku, ale powinien wziąć pod uwagę produkty, które pomimo, że mają inne niektóre parametry to spełniają wymagania FIFA i są montowane na boiskach najwyższej klasy w Polsce i Europie. Zapisy SIWZ nie pozwalają zaoferować produktu równoważnego, gdyż żaden inny produkt nie posiada tak zawyżonych parametrów. Zaznaczenie w SIWZ, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne jest zapisem iluzorycznym i ma za zadanie jedynie wprowadzić w błąd wykonawców.*

*Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży.*

*Proponowane zmiany nie wpływają na jakość oferowanej sztucznej trawy, a zezwolenie na nie przyczyni się do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta.*

*Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszej prośby.*

**Odpowiedź:**

1. Zamawiający modyfikuje SIWZ - brak wymogu dostarczenia aprobaty lub rekomendacji ITB.
2. Zamawiający modyfikuje SIWZ - brak wymogu dostarczenia dokumentu potwierdzającego zgodność parametrów oferowanej nawierzchni z polską normą PN-EN 14877
3. Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez dopuszczenie dopuszczenie sztucznych traw o gęstości 300 000 włókien/m2.
4. Zamawiający modyfikuje SIWZ – nie określa szczegółowego wymaganego parametru ilości pęczków/m2

**Wniosek 6**

*„Pytanie 1*

*Postępowanie dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego do wielu dyscyplin sportowych. Pragniemy zauważyć, że parametry opisane dla nawierzchni syntetycznej trawiastej są charakterystyczne jedynie do budowy kortów tenisowych. Chcielibyśmy podkreślić, że trawa opisana przez Zamawiającego jest za gęsta, co utrudni potencjalnemu Wykonawcy zasypanie jej piaskiem. Pragniemy zauważyć, że trawa, której wymaga Zamawiający jest nawierzchnia bardzo twardą nie nadającą się do użytku przez dzieci i młodzież , trawa jest typowa na kort twardy tenisowy.*

*W związku z tym prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy, która jest wykorzystywana na boiskach wielofunkcyjnych, dodatkowo której parametry pozwalają na lepszą jakość gry:*

*Rodzaj włókna: monofil 100% PE*

*Wysokość włókna trawy: min.20mm*

*Gęstość pęczków: min.22.000/m2*

*Gęstość włókien: min. 350.000/m2*

*Dtex: min. 13.000*

*Celem weryfikacji i potwierdzenia, że proponowana przez nas trawa spełnia wymagania są poniższe dokumenty:*

*- Atest higieniczny PZH*

*- dokument niezależnego laboratorium potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1*

*- deklaracja zgodności*

*- karta techniczna*

*- autoryzacja producenta trawy*

*W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o powyższych parametrach i dokumentach.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez dopuszczenie dopuszczenie sztucznych traw o gęstości 300 000 włókien/m2.

**Wniosek 7**

*„Temat:**Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi*

*Szanowni Państwo,*

*proszę o potwierdzenie, że oprawy oświetleniowe maja być zgodne z dokumentacja projektową (oprawy "starego" typu), czy tez należy zastosować oprawy typu Led?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje SIWZ w ten sposób, że należy zastosować oprawy oświetleniowe typu Led.

**MODYFIKACJA**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019. 1834 ze zm.) modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejsce** | **Tekst przed zmianą** | **Tekst po zmianie** |
|  | SIWZ. Rozdz. 8WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. | 8. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości **5 000,00 zł** (słownie: pięć tysięcy złotych ).  **Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2 października 2020r. do godz.11:oo** tj. przed upływem terminu składania ofert. | 8.Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości **5 000,00 zł** (słownie: pięć tysięcy złotych ).  **Wadium należy wnieść w terminie do dnia 6 października 2020r. do godz.11:oo** tj. przed upływem terminu składania ofert. |
| 22. | SIWZ. Rozdz. 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. | 12.Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa 33-336 Łabowa 38, pokój Nr 14 (sekretariat) w terminie do dnia  **2 października 2020r. do godz.11:oo** | 12.Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa 33-336 Łabowa 38, pokój Nr 14 (sekretariat) w terminie do dnia  **6 października 2020r. do godz.11:oo** |
| 33. | SIWZ. Rozdz. 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. | 12.2.Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, sala narad w dniu **2 października 2020r. o godz.11:15** | 12.2.Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, sala narad w dniu **6 października 2020r. o godz.11:15** |
| 44. | SIWZ. Rozdz. 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. | 12.3.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi przy wykorzystaniu transmisji online w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Transmisja online z sesji otwarcia ofert dostępna będzie na stronie internetowej [www.labowa.pl](http://www.labowa.pl) | Skreśla się punkt 12.3. Pozostałe punkty rozdziału otrzymują numerację w kolejności. |
|  | STWiOR, projekt budowlany |  | 1.STWiOR zmiany :  Wymagane parametry nawierzchni ze sztucznej trawy to: - rodzaj włókna - monofil 100% PE - wysokość włókna - min. 15 mm - gęstość włókien - min. 300000/m2 2. Opis przedmiotu zamówienia - zmiany a) właściwości techniczno - użytkowe w tekście zamienić parametry nawierzchni na:  Wymagane parametry nawierzchni ze sztucznej trawy to: - rodzaj włókna - monofil 100% PE - wysokość włókna - min. 15 mm - gęstość włókien - min. 300000/m2 b)nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego -  zmiana normy z PN EN 14877 na EN 15330-1:2013 3. Projekt budowlany - zmiany a) str. 36  zmiana normy z PN EN 14877 na EN 15330-1:2013 b) str. 37 zmiana właściwości techniczno - użytkowe w tekście zamienić parametry nawierzchni na:  Wymagane parametry nawierzchni ze sztucznej trawy to: - rodzaj włókna - monofil 100% PE - wysokość włókna - min. 15 mm - gęstość włókien - min. 300000/m2 |
|  | SIWZ.Rozdz.3 pkt.3.2. |  | Dodaje się ppkt. 10) wykonanie pochylni i schodów |
|  | Projekt umowy &2 ust.2 |  | Dodaje się ppkt. J) wykonanie pochylni i schodów |
|  | Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz 1 |  | Otrzymuje nowe brzmienie – jak w załączniku do nin. modyfikacji. |

Pozostałe postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Załącznik –

1. przedmiar robót;
2. formularz Nr 1.

Wójt Gminy

/-/Marta Slaby